# 校准系统操作说明

**一、操作步骤**

1. 操作员用自己的账号和密码登录软件。
2. 软件提示“请联系研发部设定电脑号！”，因为软件不能使用默认的电脑号，电脑号的设置，统一由研发管理。
3. 选择串口地址，点击开始校准。
4. 软件自动发送命令控制标准源重启。
5. 等待系统自动校准执行板和表头。
6. 校准结束，系统会分别发送1A/3A/5A命令控制标准源。
7. 系统自动验证电流和电压是否准确。
8. 验证结束，标准源下电，校准耗时也会自动停止。

二、注意事项：

**1、执行板（被校准设备）上电1分钟之内，开始校准到结束校准。**

（在上电一分钟内，如果没有完成校准，软件会提醒校准超时。这时操作者需要给校准设备重新上电，并且重新校准。）

**2、校准系统可以自动控制标准源，不需要人工控制，操作人员使用软件时，要时刻注意标准源是否带电，再触碰被校准设备。**