# 校准系统操作说明

1. 执行板（被校准设备）上电1分钟之内，开始校准到校准结束。

（如果没有在上电一分钟内完成校准，软件会提醒校准超时。这时操作者需要给校准设备重新上电，并且重新校准。）

1. 选择串口地址，点击开始校准。
2. 软件自动发送命令控制标准源重启。